Author: ConsultantPlus
Last saved by: 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2000 г. N 90

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫМИ РАБОТАМИ

(в ред. Постановлений Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53,
от 01.09.2003 N 80, Постановлений Росстата
от 13.10.2004 N 48, от 05.08.2005 N 56)

Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения и ввести их в действие с отчета за 2000 год:
Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения N 2-тп (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха";
Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения N 4-ос "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей природной среды, экологических и природоресурсных платежах";
(Инструкция утратила силу. - Постановление Госкомстата РФ от 01.09.2003 N 80)
Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения N 01-гр "Сведения о геологоразведочных работах";
Инструкция по заполнению Приложения к форме федерального государственного статистического наблюдения N 01-гр "Сведения о геологоразведочных работах по полезным ископаемым по стадиям работ".
2. С введением указанных Инструкций отменить ранее действовавшие:
Инструкцию по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за текущими затратами на охрану природы, экологическими и природоресурсными платежами (форма N 4-ос), утвержденную Постановлением Госкомстата России от 21.09.95 N 156;
Инструкцию по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за геологоразведочными работами (форма N 01-гр), утвержденную Постановлением Госкомстата России от 27.11.95 N 188;
Инструкцию по заполнению формы федерального статистического наблюдения за геологоразведочными работами по полезным ископаемым по стадиям работ (приложение к форме N 01-гр), утвержденную Постановлением Госкомстата России от 27.11.95 N 188.
3. Не применять на территории Российской Федерации Инструкцию о порядке составления отчета об охране атмосферного воздуха по форме N 2-тп (воздух), утвержденную Госкомстатом СССР по согласованию с Госкомприродой СССР от 07.08.90 N 17-24/9-42.

Первый заместитель председателя
Госкомстата России
А.Е.СУРИНОВ

Утверждена
Постановлением
Госкомстата России
от 29 сентября 2000 г. N 90

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 2-ТП (ВОЗДУХ)
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА"

(в ред. Постановления Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53,
Постановления Росстата от 05.08.2005 N 56)

I. Общие положения

1.1. Отчет по форме N 2-тп (воздух) составляют юридические лица, их обособленные подразделения (далее - предприятия), имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, независимо от того, оборудованы они очистными установками или нет. Сюда же включаются котельные, состоящие на балансе жилищно-коммунальных хозяйств, транспортных и других организаций.
Юридические лица представляют форму N 2-ТП (воздух), как правило, по месту их государственной регистрации. Исключением из этого правила являются случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на территории какого-либо субъекта Российской Федерации, не осуществляет деятельность на территории данного субъекта Российской Федерации. В этом случае отчеты должны представляться в территориальный орган государственной статистики по месту фактического осуществления своей деятельности.
(абзац введен Постановлением Росстата от 05.08.2005 N 56)
Если юридическое лицо имеет обособленные подразделения (включая филиалы), расположенные на территории других субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, автономных округов), то к форме, представленной в территориальные органы Росстата в целом по юридическому лицу, прилагается форма, содержащая сведения по данному юридическому лицу с исключением обособленных подразделений, находящихся на территории других субъектов Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Росстата от 05.08.2005 N 56)
Обособленные подразделения юридических лиц, как имеющие, так и не имеющие отдельный баланс, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, представляют формы федерального государственного статистического наблюдения в территориальные органы Росстата по месту своего расположения.
(абзац введен Постановлением Росстата от 05.08.2005 N 56)
1.2. Отчет составляется на основании данных первичного учета, организуемого на предприятиях по типовым формам N N ПОД-1 "Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик", ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха" и ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок". В качестве первичной учетной документации допускается также использование отраслевых форм и указаний, согласованных в установленном порядке.
1.3. В отчете по охране атмосферного воздуха отражаются данные по стационарным источникам загрязнения, характеризующие количество улавливаемых, используемых (утилизируемых) и выбрасываемых загрязняющих веществ, а также ряд других показателей.
В указанном отчете не отражаются данные по передвижным источникам загрязнения, включая автотранспорт.
Также не включаются данные о количестве отходящих с газами веществ, которые используются в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов, как это изначально предусматривалось проектом данной технологии. В частности, не учитываются вещества, образующиеся и утилизируемые при очистке газов, отходящих от реакторов при производстве сажи на заводах технического углерода, очистке газов, отходящих от рудно-термических печей при производстве желтого фосфора на фосфорных заводах, очистке газов, отходящих от печей "кипящего слоя" при производстве серной кислоты на химических заводах. На предприятиях черной металлургии не учитывается окись углерода, содержащаяся в доменном газе, который используется как технологическое топливо. Не учитываются вещества, уловленные установками и системами "двойной адсорбции" и "двойного контактирования", служащие для получения продукции из отходящих газов заводов цветной и черной металлургии, химии, нефтехимии и других отраслей. Из приведенных случаев образования и выброса веществ учету подлежат только загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу в результате неполного улавливания и утечек газа из-за негерметичности технологического оборудования.
1.4. Учету подлежат все загрязняющие вещества, содержащиеся в отходящих газах от стационарных источников загрязнения, имеющихся на предприятиях, и аспирационном воздухе (кроме перечисленных в п. 1.3). Количество загрязняющих веществ за отчетный период (всего, твердых, газообразных и жидких и по отдельным ингредиентам) указывают на основании инструментальных замеров и расчетов, проводимых в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.
1.5. В форме приводятся выбросы как от организованных, так и от неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. К организованным источникам относятся специальные устройства (трубы, аэрационные фонари, вентиляционные шахты и др.), посредством которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферу. К неорганизованным источникам относятся горящие (пылящие) терриконы и отвалы, резервуары, источники, загрязняющие вещества от которых поступают в атмосферный воздух в результате негерметичности (неплотности) технологического оборудования, газоотводов и другие неорганизованные источники.
1.6. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование территории, юридический адрес с почтовым индексом.
В кодовой части формы отчитывающейся организацией указывается код ОКПО. Обособленными подразделениями, расположенными на территории других субъектов Российской Федерации и представляющими формы федерального государственного статистического наблюдения по месту своего расположения, в случае отсутствия кода ОКПО указывается временный код ОКПО. Для получения временного кода ОКПО обособленному подразделению необходимо обратиться в территориальный орган Росстата по месту своего расположения.
(в ред. Постановления Росстата от 05.08.2005 N 56)
1.7. При заполнении формы необходимо строго соблюдать следующие требования:
в каждой заполняемой строке все графы формы должны содержать число или знак отсутствия явления - прочерк;
разрешается оставлять незаполненными только те строки (графы), во всех графах (строках) которых отсутствуют значения показателей;
при заполнении граф формы необходимо соблюдать значность показателей, указанную в Инструкции для каждого раздела.
1.8. При обнаружении ошибок исправленные отчеты высылаются предприятиями во все адреса, установленные на форме.

II. Порядок заполнения формы N 2-тп (воздух)

Раздел 1 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
их очистка и утилизация"

2.1. В графе 2 указывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных источников, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.
2.2. В графе 3 приводится количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу через специально оборудованные устройства (трубы, вентиляционные установки, аэрационные фонари и др.), но не подвергающиеся при этом предварительной очистке, а также те неуловленные вещества, которые прошли через не предназначенные для их улавливания газоочистные и пылеулавливающие установки.
2.3. В графу 4 включаются данные только по тем загрязняющим веществам (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятии газоочистных и пылеулавливающих установках (независимо от фактической работы этих установок).
2.4. В графе 5 приводится фактическое количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ в отчетном году, кроме веществ, приведенных в п. 1.3.
2.5. В графу 6 включается количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство и использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.
2.6. В графах 7 и 8 указывается общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (всего, твердых, газообразных и жидких, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как после очистки, так и выброшенных без очистки. При этом данные графы 7 должны равняться значениям: графа 4 - графа 5 + графа 2, а данные графы 8 должны совпадать с данными графы 7 отчета за предыдущий год, кроме случаев реорганизации юридического лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Если в отчетном периоде имели место реорганизация, изменение структуры юридического лица или методологии исчисления показателей, то в форме данные за предыдущий период приводятся исходя из новой структуры юридического лица или уточненной методологии формирования показателей в отчетном периоде. По всем случаям корректировки (уточнения) данных за предыдущий период должны быть приведены пояснения к отчету.
(в ред. Постановления Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53)
2.7. При отсутствии на предприятии очистных установок в графах 4 - 6 ставится прочерк. В этом случае значения граф 2 и 7 должны быть равны между собой.
2.8. В графах 9 и 10 отражаются нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных на отчетный год выбросов (ВСВ), установленные предприятию в соответствии с действующим порядком.
При отсутствии установленных норм в графах 9 и 10 ставятся прочерки. Если на предприятии для части источников выбросов загрязняющих веществ установлены нормы ПДВ, а для части - ВСВ, то в целом по отчитывающемуся объекту заполняется только графа 10.
2.9. По строке 108 отражаются суммарные данные по летучим органическим соединениям (ЛОС), перечень которых приведен в Приложении 2. 
Данные по выбросам метана включаются в строку 107 "Углеводороды (без летучих органических соединений)".
Данные по графам 2 - 10 показываются в тоннах в год с тремя знаками после запятой.

Раздел 2 "Выброс в атмосферу специфических
загрязняющих веществ"

2.10. В данном разделе отдельно показываются выбросы в атмосферу ряда специфических загрязняющих веществ. По свободным строкам 204 - 220 отражаются название и код соответствующего загрязняющего вещества, выброшенного предприятием, а также конкретная величина соответствующей примеси.
Одновременно указываются установленные нормы ПДВ (ВСВ), при их отсутствии ставятся прочерки.
В первоочередном порядке в разделе отражаются вещества, приведенные в Приложении 1. Если на предприятии выбрасывается в атмосферу большее число вредных примесей из состава перечисленных в Приложении 1, чем количество строк в разделе 2, а также число приведенных в Приложении веществ, то к отчету по форме N 2-тп (воздух) прилагается дополнение к этому разделу.
В обязательном порядке показываются коды загрязняющих веществ (по примесям, не приведенным в Приложении 1, графа "Код загрязняющего вещества" заполняется только при наличии указания территориального органа государственной статистики).
Данные раздела показываются в тоннах в год с тремя знаками после запятой.

Раздел 3 "Источники загрязнения атмосферы"

2.11. Данный раздел заполняют все предприятия независимо от того, имеют ли они установленные нормативы, находятся ли те в стадии разработки или работы по ним вообще не велись.
Предприятия, которые не проводили работу по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу или не закончили в полном объеме эту работу и не получили соответствующего разрешения на выброс от контролирующих органов, заполняют только в графах 1, 2 и 4 строку 301, а в графе 3 ставят прочерк.
Предприятия, разработавшие в установленном порядке нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и (или) временно согласовавшие выбросы (ВСВ) и получившие разрешения на выброс этих веществ, заполняют строки 301 - 303.
В графе 1 указывается общее количество стационарных источников выбросов (включая неорганизованные), имеющихся на предприятиях.
В графе 2 выделяются данные по организованным источникам выбросов загрязняющих веществ.
В графе 4 указывается общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу от всех источников выбросов. Данные графы 4 по строке 301 должны быть равны данным графы 7 строки 101 раздела 1.
2.12. Предприятия, имеющие разрешение на выброс, по перечисленным выше графам в строке 302 выделяют данные об источниках выбросов, по которым для каждого вещества, поступающего в атмосферу, установлен норматив ПДВ, а в строке 303 - норматив ВСВ.
В случае если от источника осуществляется выброс нескольких загрязняющих веществ и для части из них установлены нормы ПДВ, а для остальных (или хотя бы одного вещества) - ВСВ, то данные по такому источнику отражаются в строке 303.
Данные в графах 1 и 2 показываются в целых числах, а в графах 3 и 4 - в тоннах в год с тремя знаками после запятой.

Раздел 4 "Выполнение мероприятий по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу"

2.13. В данном разделе отражается выполнение предприятием мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет всех источников финансирования, предусмотренных к завершению в отчетном году. Эти мероприятия включаются в отчет независимо от уровня их фактического выполнения. По каждому мероприятию в строках 401 - 405 графы А должен в обязательном порядке проставляться код (порядковый номер).
2.14. В графе Б указывается конкретное наименование промышленного производства (технологического процесса, линии, оборудования и др.), на котором осуществляется воздухоохранное мероприятие.
В графе В указываются наименования мероприятий по охране атмосферного воздуха, которые должны быть проведены в отчетном году.
В графе 1 отражается код группы, соответствующий категории мероприятия, согласно следующему перечню:

               Группа мероприятий                            Код

совершенствование технологических процессов
(включая переход на другие виды топлива,
сырья и др.)                                                  3

строительство и ввод в действие новых
пылегазоочистных установок и сооружений                       5

повышение эффективности существующих
очистных установок (включая их
модернизацию, реконструкцию и ремонт)                         7

ликвидация источников загрязнения                             9

перепрофилирование предприятия (цеха,
участка) на выпуск другой продукции                          11

прочие мероприятия                                           13

2.15. В графах 3 и 4 показывается общая сумма затрат на проведение воздухоохранного мероприятия по всем источникам финансирования соответственно за отчетный год и за предыдущий год.
2.16. В графе 5 приводится расчетное годовое сокращение (по проекту и др.) количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, которое предусматривалось достичь при осуществлении данного мероприятия с планируемого момента его внедрения до конца отчетного периода.
В графе 6 указывается снижение количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ по фактическим данным, полученным по результатам осуществления мероприятия с момента его фактического внедрения (завершения) до конца отчетного периода.
2.17. Данные граф 3 и 4 приводятся в тысячах рублей с одним знаком после запятой, граф 5 и 6 - в тоннах в год с тремя знаками после запятой.

Раздел 5 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от отдельных групп источников загрязнения"

2.18. В разделе отражаются данные о выбросах в атмосферу основных загрязняющих веществ от отдельных групп стационарных источников загрязнения, образующихся в результате использования различных технологических процессов (включая сжигание (горение) различного вида топлива, углеводородного сырья, других горючих веществ, отходов производства и потребления) в производстве продукции, а также при иной деятельности. Коды и названия соответствующих загрязняющих веществ приведены в форме.
(п. 2.18 в ред. Постановления Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53)
2.19. В графе 3 приводятся данные по загрязняющим веществам, поступающим в атмосферный воздух в результате теплоэнергетических процессов, направленных на выработку электроэнергии и теплоэнергии (включая горячее водоснабжение) на производственные нужды и на нужды населения.
2.20. В графе 4 показываются данные о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух от технологических и других процессов (в том числе при сжигании топлива), не связанных с выработкой электроэнергии и теплоэнергии (включая горячее водоснабжение) на производственные нужды и на нужды населения, выбросы от которых приводятся в графе 3. В категорию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от технологических и других процессов входят технологические выбросы от сжигания попутного газа и газов нефтепереработки в свечах и факелах, а также выбросы от горения угольных отвалов.
2.21. По строке 505 приводятся объемы выбросов углеводородов (включая ЛОС), за исключением метана.
(в ред. Постановления Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53)
2.22. Суммы данных, приведенных в графах 3 и 4 по строкам 501, 502, 503 и 504, должны равняться данным графы 7 раздела 1 соответственно по строкам 102, 104, 105 и 106. Сумма данных, приведенных в графах 3 и 4 по строке 505, должна быть меньше суммы данных по строкам 107 и 108 в графе 7 раздела 1 на величину выбросов метана.
(п. 2.22 в ред. Постановления Госкомстата РФ от 27.07.2001 N 53)

* * *

С введением в действие настоящей Инструкции отменяется ранее действовавшая инструкция о порядке составления отчета об охране атмосферного воздуха по форме N 2-тп (воздух), утвержденная Госкомстатом СССР по согласованию с Госкомприродой СССР от 07.08.90 N 17-24/9-42.

Управление статистики
окружающей среды
и сельского хозяйства

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ПЕРВООЧЕРЕДНОМУ
ОТРАЖЕНИЮ В РАЗДЕЛЕ 2

(в ред. Постановления Росстата от 05.08.2005 N 56)

┌───┬────┬────────────────────┬─────┐┌───┬────┬─────────────────┬─────┐
│ N │Код │    Наименование    │Класс││ N │Код │  Наименование   │Класс│
│п/п│    │      вещества      │опас-││п/п│    │    вещества     │опас-│
│   │    │                    │ности││   │    │                 │ности│
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│1  │0110│диВанадий пентоксид │1    ││23 │0616│Ксилол (смесь    │3    │
│   │    │(пыль)              │     ││   │    │изомеров орто-,  │     │
│   │    │(Ванадия пятиокись) │     ││   │    │мета-, пара-)    │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│2  │0133│Кадмий оксид (в     │1    ││24 │0620│Винилбензол      │2    │
│   │    │пересчете на        │     ││   │    │(Стирол)         │     │
│   │    │кадмий)             │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│3  │0143│Марганец и его      │2    ││25 │0621│Толуол           │3    │
│   │    │соединения (в       │     ││   │    │                 │     │
│   │    │пересчете на        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │марганца (IV) оксид)│     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│4  │0146│Медь (II) оксид     │2    ││26 │0703│Бенз/а/пирен     │1    │
│   │    │(Меди оксид) (в     │     ││   │    │(3,4-Бензпирен)  │     │
│   │    │пересчете на медь)  │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│5  │0163│Никель (Никель      │2    ││27 │0708│Нафталин         │4    │
│   │    │металлический)      │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│6  │0183│Ртуть (Ртуть        │1    ││28 │0856│1,2-Дихлорэтан   │2    │
│   │    │металлическая)      │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│7  │0184│Свинец и его        │1    ││29 │0906│Тетрахлорметан   │2    │
│   │    │неорганические      │     ││   │    │(Углерод         │     │
│   │    │соединения (в       │     ││   │    │четыреххлористый)│     │
│   │    │пересчете на        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │свинец)             │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│8  │0203│Хром (VI) (Хром     │1    ││30 │1051│Пропан-2-ол      │3    │
│   │    │шестивалентный) (в  │     ││   │    │(Спирт           │     │
│   │    │пересчете на        │     ││   │    │изопропиловый)   │     │
│   │    │трехокись хрома)    │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│9  │0302│Азотная кислота (по │2    ││31 │1052│Метанол (Спирт   │3    │
│   │    │молекуле HNО3)      │     ││   │    │метиловый)       │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│10 │0303│Аммиак              │4    ││32 │1069│Крезол           │2    │
│   │    │                    │     ││   │    │(Трикрезол)      │     │
│   │    │                    │     ││   │    │(смесь изомеров: │     │
│   │    │                    │     ││   │    │орто-, мета-,    │     │
│   │    │                    │     ││   │    │пара)            │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│11 │0316│Гидрохлорид         │2    ││33 │1071│Фенол            │2    │
│   │    │(Водород            │     ││   │    │                 │     │
│   │    │хлористый, Соляная  │     ││   │    │                 │     │
│   │    │кислота) (по        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │молекуле НСl)       │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│12 │0322│Серная кислота (по  │2    ││34 │1210│Бутилацетат      │4    │
│   │    │молекуле H2SO4)     │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│13 │0325│Мышьяк,             │2    ││35 │1240│Этилацетат       │4    │
│   │    │неорганические      │     ││   │    │                 │     │
│   │    │соединения (в       │     ││   │    │                 │     │
│   │    │пересчете на        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │мышьяк)             │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│14 │0328│Углерод черный      │3    ││36 │1301│Проп-2-ен-1-аль  │2    │
│   │    │(Сажа)              │     ││   │    │(Акролеин)       │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│15 │0329│Селен диоксид (в    │1    ││37 │1325│Формальдегид     │2    │
│   │    │пересчете на селен) │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│16 │0333│Сероводород         │2    ││38 │1401│Пропан-2-он      │4    │
│   │    │                    │     ││   │    │(Ацетон)         │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│17 │0334│Сероуглерод         │2    ││39 │1508│1,3-             │2    │
│   │    │                    │     ││   │    │Изобензофурандион│     │
│   │    │                    │     ││   │    │(Ангидрид        │     │
│   │    │                    │     ││   │    │фталевый) (пары, │     │
│   │    │                    │     ││   │    │аэрозоль)        │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│18 │0342│Фтористые           │2    ││40 │1530│Эпсилон-         │3    │
│   │    │газообразные        │     ││   │    │Капролактам      │     │
│   │    │соединения (в       │     ││   │    │(пары, аэрозоль) │     │
│   │    │пересчете на фтор)  │     ││   │    │                 │     │
│   │    │- гидрофторид,      │     ││   │    │                 │     │
│   │    │кремний тетрафторид │     ││   │    │                 │     │
│   │    │[Фтористые          │     ││   │    │                 │     │
│   │    │соединения          │     ││   │    │                 │     │
│   │    │газообразные        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │(фтористый водород, │     ││   │    │                 │     │
│   │    │четырехфтористый    │     ││   │    │                 │     │
│   │    │кремний)] (в        │     ││   │    │                 │     │
│   │    │пересчете на фтор)  │     ││   │    │                 │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│19 │0349│Хлор                │2    ││41 │1555│Уксусная кислота │3    │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│20 │0408│Циклогексан         │4    ││42 │1715│Метантиол        │4    │
│   │    │                    │     ││   │    │(Метилмеркаптан) │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│21 │0410│Метан               │-    ││43 │2602│Белково-         │2    │
│   │    │                    │     ││   │    │витаминный       │     │
│   │    │                    │     ││   │    │концентрат (БВК) │     │
│   │    │                    │     ││   │    │(по белку)       │     │
├───┼────┼────────────────────┼─────┤├───┼────┼─────────────────┼─────┤
│22 │0602│Бензол              │2    ││44 │2704│Бензин           │4    │
│   │    │                    │     ││   │    │(нефтяной,       │     │
│   │    │                    │     ││   │    │маслосернистый в │     │
│   │    │                    │     ││   │    │пересчете на     │     │
│   │    │                    │     ││   │    │углерод)         │     │
└───┴────┴────────────────────┴─────┘└───┴────┴─────────────────┴─────┘

Приложение 2

СПИСОК ВЕЩЕСТВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛЕТУЧИМ ОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ (ЛОС)

Предельные углеводороды

1   Бутан
2   Гексан
3   Пентан
4   Циклогексан

Непредельные углеводороды

5   Амилены (смесь изомеров)
6   Бутилен
7   Пропилен
8   Этилен
9   1,3-бутадиен (дивинил)
10  Гептен

Ароматические углеводороды

11  Бензол
12  Изопропилбензол (кумол)
13  Ксилол
14  альфа-метилстирол
15  Растворитель мебельный (АМР-3) (контроль по толуолу)
16  Стирол
17  Толуол
18  Этилбензол
19  1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)
20  2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол)

Ароматические полициклические углеводороды

21  Нафталин

Галогенопроизводные углеводороды

22  1-Бромгексан (гексил бромистый)
23  1-Бромгептан (гептил бромистый)
24  1-Бромдекан (децил бромистый)
25  1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый)
26  1-Бром-2-метилпропан (изобутил бромистый)
27  1-Бромпентан (амил бромистый)
28  1-Бромпропан (пропил бромистый)
29  2-Бромпропан (изопропил бромистый)
30  Бромбензол
31  Бутил хлористый
32  1-Бромбутан (бутил бромистый)
33  Гексафторбензол
34  Дихлорэтан
35  Дихлордифторметан (фреон 12)
36  Дихлорфторметан (фреон 21)
37  Дифторхлорметан (фреон 22)
38  Дибромбензол
39  1,2-Дихлорпропан
40  1,3-Дихлорпропилен
41  Метилен хлористый
42  Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
43  Тетрафторэтилен
44  Тетрахлорпропен
45  Трихлорметан (хлороформ)
46  Трихлорфторметан (фреон 11)
47  Трихлорэтилен
48  Трибромметан (бромоформ)
49  1,2,3-трихлорпропан
50  Углерод четыреххлористый
51  Хлорбензол
52  Хлоропрен
53  Эпихлоргидрин
54  Трихлорбензол
55  Аллил хлористый
56  Бензолсульфохлорид

Спирты и фенолы

57  бета-нафтол
58  Спирт амиловый
59  Спирт бутиловый
60  Спирт изобутиловый
61  Спирт изооктиловый
62  Спирт изопропиловый
63  Спирт метиловый
64  Спирт пропиловый
65  Спирт этиловый
66  Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)
67  Фенол
68  Циклогексанол
69  Этиленхлоргидран

Простые эфиры

70  Метилаль (диметоксиметан)
71  Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида)
72  Диметиловый эфир терефталевой кислоты
73  Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв)
74  Моноизопропиловый эфир этиленгликоля (пропилцеллозольв)
75  Диэтиловый эфир

Сложные эфиры (кроме эфиров фосфорной кислоты)

76  н-Амилацетат
77  Бутилацетат
78  Винилацетат
79  Метилакрилат
80  Метилацетат
81  Метилметакрилат
82  Этилацетат
83  Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты)

Альдегиды

84  Акролеин
85  Альдегид масляный
86  Ацетальдегид
87  Метальдегид (ацетальдегид тетрамер)
88  Формальдегид
89  Альдегид каприловый
90  Альдегид каприновый
91  Альдегид капроновый
92  Альдегид пелларгоновый

Кетоны

93  Ацетон
94  Ацетофенон
95  Дикетен
96  Растворитель древесноспиртовой марки А (ацетоноэфирный)
    (контроль по ацетону)
97  Растворитель древесноспиртовой марки Э (эфирноацетоновый)
    (контроль по ацетону)
98  Циклогексанон
99  Метилизобутилкетон
100 Метилэтилкетон

Органические кислоты

101 Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль)
102 Ангидрид уксусный
103 Ангидрид фталевый
104 Диметилформамид
105 Капролактам (пары, аэрозоль)
106 Кислота валериановая
107 Кислота капроновая
108 Кислота масляная
109 Кислота пропионовая
110 Кислота уксусная
111 Кислота терефталевая
112 Кислота муравьиная
113 Кислота перфторвалериановая

Органические окиси и перекиси

114 Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола)
115 4,4-Диметилдиоксан-1,3
116 Этилена окись
117 Пропилена окись

Серосодержащие соединения

118 Альдегид метилмеркаптопропионовый
119 Тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД, тиурам Д)
120 Диметилсульфид
121 2-Меркаптоэтанол (монотиоэтиленгликоль)
122 Метилмеркаптан
123 Этиленсульфид

Амины

124 5/6 Амино(2-парааминофенил) бензимидазол
125 Амины алифатические С15 - С20
126 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин)
127 Анилин
128 Гексаметилендиамин
129 Гексаметиленимин
130 Диметиламин
131 Диметиланилин
132 3,4-Дихлоранилин
133 Диэтиламин
134 бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан
135 Монометиланилин
136 Моноэтиламин
137 Триметиламин
138 Триэтиламин
139 м-Хлоранилин
140 п-Хлоранилин
141 Этиленимин
142 Циклогексиламин
143 4-Бутиланилин
144 Монометиламин
145 Ксилидин

Нитросоединения

146 Нитробензол
147 м-Нитробромбензол
148 м-Нитрохлорбензол
149 о-Нитрохлорбензол
150 п-Нитрохлорбензол

Прочие азотосодержащие

151 Акрилонитрил
152 Толуилендиизоцианат
153 N, N1-Диметилацетамид
154 Дифенилметандинзодианат

Хиноны

155 альфа-Нафтахинон

Гетероциклические соединения

156 Пиридин
157 Тетрагидрофуран
158 Тиофен (тиофуран)
159 Фурфурол

Технические смеси

160  Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)
161  Бензин сланцевый (в пересчете на углерод)
162  Уайт-спирит
163  Сольвент
164  Скипидар

В связи с изданием Постановления Росстата от 01.06.2007 N 41 с 1 января 2008 года из кодовой части титульного листа формы N 2-ТП (воздух) будут исключены графы: "вида деятельности по ОКВЭД", "территории по ОКАТО", "министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ", "организационно-правовой формы по ОКОПФ", "формы собственности по ОКФС".

Наименование отчитывающейся организации ________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________

Код   
формы  
по ОКУД

Код

отчитываю-
щейся ор- 
ганизации 
по ОКПО

вида дея-
тельности
по ОКВЭД

территории
по ОКАТО

организа- 
ционно-   
правовой  
формы по  
ОКОПФ

формы    
собствен-
ности по 
ОКФС

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0609012 | | | | | |